第17回建設打合せ議事録

と　き：H18.11. 13　16：00～16：40

ところ：本部２階会議室

出席者：御幸設計　山内様・東復建設  勝田様

　　　　三旺調機　柳本社長様、柳本様

　　　　C.E.O.・江刺家I.O.O.・玉田I.O.O.

　　　　谷地ＡＯＭ、高成ＧＯＭ、大釜、田村

記　録：田村

議題

１：南山苑　通所について

· サービスステーション流し台・テーブル設置について

　⇒　流し台（シンク）１台は置く事にする。（清潔のみの使用とする。）

　⇒　テーブルは作り付けを希望

　⇒　移動・模様替えが出来ない。費用の面からも、用途に合う家具で対応した方が良い。

　　　家具の検討を進める。

・エアータオル用のコンセントについて

　⇒　１００Ｖコンセントで三和電業様に連絡

　　　

・静養室壁面の変更について

　⇒　ホールに面した側をガラスから壁にして欲しい。

　⇒　最初のリクエストでは、ホールが見える為にガラスにしてくださいと要望が

　　　あった。正反対の壁にする理由をはっきりして欲しい。

　　　使い勝手、使用方法を考え、変更しないと工事に支障をきたす。

⇒　使用用途を考え、再考する。

・カウンターの開口部について

　⇒　図面を八戸市に提出し、返答を待っている状況。

病院のディケアも同じ様な内容で図面を提出、現在審査中との事で、今週末に

一緒に八戸市より返答がある。

　　　

・介護予防訓練室に付ける洗面・流し台について

　⇒　洗面・流し台が2200ｍｍの予定が1500ｍｍに変更になったので、水抜き栓の

　　　位置がずれる事を了解。

　　　凍結については、建物の中の埋設部分を通って来るので大丈夫との事。

・特浴室シャワー位置について

　⇒　シャワーの位置を特浴装置の真中にあたる壁に取り付け、ホースの長いシャワーを使用する。

機械室前の壁にも蛇口を取り付け、清掃が出来るようにする。

・配膳室の配置について

　⇒　引き込み戸の壁から内側に150ｍｍパイプシャフトが入る為に、図面上は700ｍｍ

　　　スペースがあるが、実際は550ｍｍしか無く、冷蔵庫の大きさについても検討が

　　　必要。

　⇒　パイプシャフトのスペースについて、検討を依頼。

　　　

※　他の箇所についても、コンセプトを持ち、使い勝手を十分検討して見直しを図る事。

